IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
Localização da instalação	[#Address#],[#DoorNo#]	Relatório nº	[#InspectionNo#]
Código Postal	[#Pincode#]	Instalação nº	[#Numero_Instal#]
Localidade	[#Location#]	Posição n.º	[#Posição_Numero#]
Concelho	[#County#]	Processo nº	[#Asset_Number#]
Proprietário	[#EntityName#]	Marca ou Fabricante	[#Marca_Fabricante#]
Morada	[#EntityAddress#],[#EntityDoorNo#]	Empresa Instaladora	[#Empresa_Instal#]
Código Postal	[#EntityPostCode#][#EntityLocation#]

TIPO DE EDIFÍCIO	TIPO DE INSPEÇÃO
[#Tipo_Edificio#]	[#Tipodeinspeção#] a [#Naturaza#]
Nº Fogos : [#Numero_Fogos#]

ASCENSORES E MONTA-CARGAS
Transporte de	Accionamento	Casa das Máquinas	Nº Pessoas	Nº Paragens	Nº Cabos/Correias	Diâmetro/Larg. (mm)
[#Transporte_de#]	[#Accionamento#]	[#CasaDasMaquinas#]	[#Numero_Pessoas#]	[#Numero_Paragens#]	[#Numero_Cabos#] /[#Numero_Correias#]	[#Diametro_Cabo#] /[#Largura_Correia#]
Carga Nominal(Kg)	Curso (m)	Vel.Nominal/Vel.Nivelação(m/s)	Marcação CE
[#Carga_Nominal_Kg#]	[#Curso_m#]	[#Veloc_Nominal_ms#] /[#Veloc_Nivel_ms#]	[#Numero_Marca_CE#]

REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
[#Regul_Aplic_01#]	[#Regul_Aplic_02#]	[#Regul_Aplic_03#]	[#Regul_Aplic_04#]	[#Regul_Aplic_05#]	[#Regul_Aplic_06#]	[#Regul_Aplic_Outra#]
ÂMBITO DA INSPEÇÃO E AÇÕES DESENVOLVIDAS Esta inspeção tem como objetivo analisar as condições gerais de montagem, manutenção e segurança, ensaios dos sistemas de segurança e exame visual da instalação. Este relatório pretende dar a conhecer ao requerenteas condições de segurança e instalação do elevador acima identificado. As anomalias detetadas vão ser apresentadas em função do risco que representam para a segurança de pessoas e bens, de acordo com a orientação para a aplicação das cláusulas, emitidas pela Direção Geral de Geologia e Energia: Cláusula C1 – Situações de elevado risco para a segurança de pessoas e bens. Estas cláusulas dão lugar à imobilização da instalação. Cláusula C2 – Situações de médio risco para a segurança de pessoas e bens. Cláusula C3 – Situações que não representam um risco direto para a segurança de pessoas e bens. Os ensaios e verificações incidiram nos seguintes pontos: Verificação do cumprimento das prescrições da legislação aplicável, acima indicada; Exame visual da aplicação das regras de boa construção; Verificação das condições de segurança para o utente e pessoal de conservação/inspeção; Verificação e ensaio dos dispositivos de encravamento; Verificação e ensaio dos dispositivos de segurança aplicáveis; Exame visual dos elementos de suspensão e respetivas amarrações; Ensaio do sistema de travagem. Observações: O ensaio foi efetuado à descida, à velocidade nominal em vazio, cortando a alimentação do motor e do travão; Verificação da continuidade elétrica da ligação entre o borne de terra do comando e os diferentes órgãos do ascensor. Ensaio dos dispositivos de fim de curso de segurança. Observações: Os dispositivos devem imobilizar a máquina quando a cabina ultrapasse as posições extremas de funcionamento normal e antes que esta ou contrapeso atingam os amortecedores; Verificação da aderência entre os orgãos de suspensão e a roda de aderência. Observações: A cabina não pode deslocar-se na subida, quando o contrapeso assenta sobre o amortecedor comprimido, quando se imprime à máquina um movimento de rotação no sentido de subida; Medição da velocidade de atuação do limitador de velocidade; Verificação do funcionamento do controlo eléctrico do limitador de velocidades, no sentido de descida e subida, conforme aplicável; Ensaio do páraquedas da cabina. Observações: O ensaio realizou-se na descida a uma velocidade reduzida e com a cabina vazia; Ensaio do páraquedas do contrapeso, quando aplicável; Verificação e ensaio dos amortecedores; Ensaio dos dispositivos de pedido de socorro; Ensaio do dispositivo de proteção contra velocidade excessiva na subida, quando aplicável; Verificação em todos os pisos, se a precisão de paragem cumpre com a legislação aplicável; Ensaio do dispositivo de proteção contra o movimento incontrolado da cabina, quandoaplicável, a ser efetuado de acordo com as instruções apresentadas pelo fabricante e verificando se as distâncias do movimento incontrolado não excedem os valores indicados no ponto 9.11.5 da EN 81-1 (1998) + A3 (2009);

NOTA DE CLAUSULAS
[#SPL_TABLE_RiskFactorTable#]

RESULTADO DA INSPEÇÃO- Este Relatório de Inspeção reflecte as constatações do inspector no momento da inspeção
[#Result#]

Observaçõese Conclusões
[#Observation#]

Data da Inspeção	Inspector	Director Técnico
[#InspectionsDate_YMD_S#]	InspectorImage	DistributorImage
[#TechnicoName#]	Rui Campos