Processo n.º	[#Result#]
Pedido n.º
DI n.º	[#InspectionNo#]
Tipo de ato:	[#Tipodeinspecao#]	Alimentação do PCVE (quando alicável):	[#PCVEAlimentacao#]

ENTIDADES
1.1	Entidade Exploradora da instalação elétrica (IE)
Nome: [#EntityName#]	NIF/NIPC: [#EntityNIF#]
Telefone:	Email:
1.2	Técnico responsável pela exploração	[#TecnicoRespExploracaoAplicavel#]
Nome: [#TecnicoRespExploracao#]	NIF/NIPC:
Telefone:	Email:	Nº DGEG: [#DGEGNumTRExploracao#]
1.3	Técnico responsável pelo projeto	(preencher se aplicável, nos termos do art.º 5.º do DL96/2017)
Nome: [#TecnicoRespProjeto#]	NIF/NIPC:
Telefone:	Email:	Nº DGEG: [#DGEGNumTRProjeto#]
1.4	Entidade Instaladora (EI)
Nome EI:[#EntidadeInstaladora#]	Alvará/certificado IMPIC nº:[#IMPICEntidadeInstaladora#]
TRexe: [#TecnicoRespExecucao#]	NIF/NIPC:
Telefone:	Email:	Nº DGEG: [#DGEGNumTRExecucao#]
1.5	Entidade Inspectora (EIIEL)
Nome EIIEL: BUREAU VERITAS RINAVE	NIPC: 502 054 883
Telefone:+ 351 217 100 900 (Chamada para a rede fixa nacional)	Email:eletricas@bureauveritas.com	Nº DGEG:
Inspetor: [#TechnicoName#]	Nº inspetor:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Tipo: C
2.1	Localização
Lugar/Rua: [#Address#], [#DoorNo#]	Coordenadas GPS:[#CoordenadasGPS#]
Freguesia: [#Freguesia#]	Concelho: [#County#]	Distrito: [#Distrito#]
2.2	Caracterização da IE
Classificação da instalação: [#ClassificacaoInstalacao#]	Instalação:[#InstalacaoNOVA#][#InstalacaoEXISTENTE#]
Tipo de utilização individual: [#TipoUtilizacaoIndividual#]	Projeto:[#ProjetoSimNao#]
NIP: [#NIP#]	CPE: [#CPE#]	Potência a certificar (kVA):[#PotenciaCertificar#]
Entrada:[#EntradaCircuitoMonoTrif#]	Nivel tensão (V):[#NivelTensao#]	Andar:	Fração:
Descrição:
2.3	Caracterização do PCVE (quando aplicável)
PCVE inserido em:[#PCVEInseridoLocal#]	CPE alimenta:[#CPElimenta#]
Tipo de acesso:[#PCVETipoAcesso#]	Integrado na Mobi.E:[#PCVEIntegradoMobiE#]
2.3.1	Lista dos PC (equipamento dotado de pontos de conexão)
Nº do PC	Modelo do PC	Qt. Saídas AC	Potência / saída AC (kVA)	Qt. Saídas DC	Potência / saída DC (kVA)	Potência total do PC (kVA)
[#NumdoPontoConexao#]	[#ModeloPontoConexao#]	[#QtSaidasAC#]	[#PotenciaSaidaAC#]	[#QtSaidasDC#]	[#PotenciaSaidaDC#]	[#PotTotalPostoConexao#]

INSPEÇÃO (conforme seção 61.1 das RTIEBT)
3.1	Inspeção visual (conforme seção 611 das RTIEBT)
3.2	Ensaios efetuados (conforme seção 612 das RTIEBT)
Continuidade condutores proteção:[#ContinuidadeCondutoresProtecao#]	Resistência do elétrodo de terra (Ω):[#ResistenciaEletrodoTerra#]
Resistência de isolamento (MΩ): [#ResistenciaIsolamento#]	Proteção diferencial (mA):[#ProtecaoDiferencial#]
Separação de circuitos (MΩ):[#SeparacaoCircuitos#]	Outros:
3.3	Observações gerais
[#Observation#]
3.4	Lista de deficiências da instalação
[#RiskFactorTable#]
3.5	Conclusões
Data do ato:[#InspectionDateYMD#]	[#Result#]

Foi verificado na instalação elétrica. [#InspectionsDateYMD#] TCIMAGE [#TechnicoName#]	Declaro que a informação apresentada carateriza o que foi verificado na instalação elétrica. [#InspectionsDateYMD#] DTIMAGE [#DiretorTecnicoName#]

EM RELAÇÃO AO NÍVEL DAS DEFICIÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO
Instalação aprovada, sem deficiências: não foram detetadas deficiências na instalação, no decorrer da inspeção.
Instalação aprovada, com deficiências NG-2: foram detetadas deficiências não graves do tipo 2, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja correção é aconselhável quando for feita uma intervenção na instalação. Instalação aprovada, com deficiências NG-1: foram detectadas deficiências não graves do tipo 1, que correspondem a situações que não constituem perigo grave e iminente. A instalação elétrica apresenta uma anomalia cuja gravidade não impede o fornecimento ou a interrupção do fornecimento de eletricidade, mas obriga à sua reparação no prazo máximo de 60 dias, após o qual caduca a Declaração de Inspeção, DI. A menção de deficiências não graves do tipo NG-1 implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências.
Instalação reprovada (apresenta deficiências G): foram detetadas deficiências graves, que constituem perigo grave e imediato para a segurança de pessoas, animais e bens e impedem que se estabeleça o fornecimento de energia elétrica ou obrigam a que o mesmo seja imediatamente interrompido. A menção de deficiências graves (do tipo G) implica a emissão de nova declaraçao de inspeção que não mencione tais deficiências. Lista de deficiências a que ficam sujeitas as instalações elétricas do TIPO C, classificadas de acordo com o risco associado, quer para efeitos de segurança de pessoas animais e bens, quer para o abastecimento de energia pela rede elétrica de serviço particular (RESP), nos termos do art.º 10.º do DL 96/2017, publicada no Despacho nº 4 de 2018/01/16 pela DGEG.